**別記様式２**

給油タンク車配管水圧試験結果書

　　〇年〇月〇日

|  |  |
| --- | --- |
| 車名及び型式 | TR200　　単一車 |
| 製造事業所名 | 〇〇〇〇株式会社〇〇工場 |
| 試験に使用した液体（水、空気、不活性ガス、他） | 不活性ガス |
| 配管材質 | A5052TD-H34 |
| 最大常用圧力kgf/㎠（MPa） | 8.0  （0.80MPa） |
| 試験圧力kgf/㎠（MPa、最大常用圧力×1.5以上） | 12.0  (1.20MPa) |
| 加圧時間  （10分間以上） | 10分間 |
| 試験結果 | 合格 |
| 試験年月日 | 平成〇年〇月〇日 |
| 試験実施者氏名 | 〇 〇 〇 〇 |
| 備考 |  |

（注）括弧内はCGS単位からSI単位へ換算した値ではないので注意すること。